В eax – номер системного вызова

1. **-** номер системного вызова exit

в ebx 0 – код возврата

1. …….
2. – чтение

в ebx 2 – дискриптор консоли (stdin)

ecx адрес для хранения вводимых данных

edx максимальная длина ввода

1. – для записи данных в файл или на консоль

в ebx 1 – дискриптор консоли (stdout)

ecx адрес первого байта выводимой строки

edx длина строки в байтах, оканчивается 0